**CLIENTE**: **MOLINO**

**ASUNTO: COTIZACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD**

La presente tiene por finalidad brindarle información de productos que cubrirán sus necesidades informáticas, las que se detallan a continuación:

**EQUIPOS A UTILIZAR:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPOS DE VIGILANCIA ELECTRONICA** | | | | |
| **CANT** | **DESCRIPCION** | **IMAGEN** | **P. UNIT** | **TOTAL** |
|  | **Cámara Interior**  Cámara mini domo **DAHUA** HDCVI IR.   * CMOS de 1,4 Megapixel y 1/3". * 25/30/50/60 fps de 720p. * Transmisión en tiempo real a larga distancia y de alta velocidad. * Definición estándar y HD intercambiables. * Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. * Longitud de LED IR (máx.) de 20 m, IR inteligente. |  |  |  |
|  | **Cámara Exterior**  Cámara tubo **DAHUA** HDCVI IR.   * 1/2.7" 2Megapixel CMOS * 25/30fps@1080P * Transmisión en tiempo real a larga distancia y de alta velocidad. * Definición estándar y HD intercambiables. * Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. * Longitud de LED IR (máx.) de 20 m, IR inteligente. | HAC-HFW1200RM |  |  |
|  | **DVR** |  |  |  |
|  | **Disco Duro** |  |  |  |
|  | **Fuente de Alimentación** |  |  |  |
| **PRECIO DE INVERSION** | | | |  |

**MATERIALES A UTILIZAR:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATERIAL DE INSTALACION** | | | | |
| **CANT** | **DESCRIPCION** | **IMAGEN** | **P. UNIT** | **TOTAL** |
|  | Rollo de Cable UTP CAT 5e |  |  |  |
|  | Rollo de Cable de Telefono 4 hilos |  |  |  |
|  | Canaletas Satra |  |  |  |
|  | Valum RJ45 |  |  |  |
|  | Valum de Poder |  |  |  |
|  | CTO Tarugos Verdes |  |  |  |
|  | CTO Tornillos |  |  |  |
|  | Caja Toma Datos |  |  |  |
|  | MTS Tuberia Corrugada |  |  |  |
|  | Accesorios de Canaletas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PRECIO DE INVERSION** | | | |  |

**COSTO DE MANO DE OBRA:**